**Материально-техническое обеспечение**

**БУ «Ханты-Мансийский реабилитационный центр»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование и местонахождение здания (помещения) в оперативном управлении | Площадь (кв.м.) |
| **I** | **Нежилое здание по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Объездная, зд. 59, стр. 1** | **2 071,9** |
| **II** | **Отдельно стоящее 2-хэтажное здание по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Сиреневая, д. 2** | **537,7** |
| **с прилегающим земельным участком** | **5 227** |

\*Каждый кабинет оснащен необходимым оборудованием

\*Каждое здание оборудовано следующими элементами:

* Зона ожидания
* Элементы навигации *(схема эвакуации, световые оповещатели, указатели и др.)*
* Питьевая вода
* Санитарно-гигиенические помещения (унитаз, раковина, мыло, туалетная бумага, поручни, сушка для рук), в том числе специально оборудованные *(рядом с унитазом не менее 0,8 м для коляски, свободное пространство для разворота 1,4 м, опора для спины на унитазе высотой 0,4-0,5 м и длиной 0,7 м, ширина дверного проема в туалет 0,9 м, ширина двери в кабинку 1,65 м. и глубина 2,2 м)*
* Входные группы зданий и дверные проемы помещений адаптированы по размерам для инвалидов
* Автостоянка, в том числе с выделенным машиноместом для инвалидов
* Сменные кресла-коляски
* Средства дублирования для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации (*на контрастном фоне, гармонируют с интерьером, на высоте не менее 1,5 м и не более 4,5 м от уровня пола*)
* надписи, выполненные шрифтом Брайля (*на контрастном фоне, гармонирует с интерьером, на высоте 1,2-1,6 м от пола и 0,1-0,5 м от края двери*)
* информация о возможности получить ситуационную помощь